{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":45,"n_cols":3,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[3,1,5,1],[8,1,9,1],[10,1,11,1],[13,1,14,1],[15,1,16,1],[17,1,20,1],[23,1,26,1],[29,1,31,1],[33,1,34,1],[36,1,37,1],[38,1,39,1]]}
["2025年毛毡报价表"]
["序号","品名","规格"]
[]
[1,"500℃高温无缝环带","10㎜"]
[2,null,"14㎜"]
[3,null,"15㎜"]
[4,"350℃中温无缝环带","10㎜"]
[5,"280℃中温无缝环带","10㎜"]
[6,"180℃低温无缝带","10㎜"]
[7,null,"8mm "]
[8,"600℃PBO纯毛毡","(3+7)mm"]
[9,null,"(4+6)mm"]
[10,"600℃PBO 开口带","(4+11)mm"]
[11,"500℃高温纯毛毡","8㎜"]
[12,null,"10㎜"]
[13,"280℃中温纯毛毡","5mm"]
[14,null,"10㎜"]
[15,"180℃低温纯毛毡","3mm"]
[16,null,"6mm"]
[17,null,"8㎜"]
[18,null,"10㎜"]
[19,"480℃高温滚筒","10mm"]
[20,"280℃中温滚筒","10mm"]
[21,"180℃低温滚筒","5mm"]
[22,null,"6mm"]
[23,null,"8mm"]
[24,null,"10mm"]
[25,"600℃PBO高温滚筒","(3+7)mm"]
[26,"600℃PBO高温滚筒","(4+6)mm"]
[27,"280℃时效套","1.6mm"]
[28,null,"2mm"]
[29,null,"5mm"]
[30,"180℃时效套","1.6mm"]
[31,"PBO同步带600度(按米算)","96/100宽"]
[32,null,"80宽"]
[33,"低温同步带180度(按米算)","80宽"]
[34,"中温同步带280度(按米算)","80宽"]
[35,null,"96/100宽"]
[36,"高温同步带480度(按米算)","80宽"]
[37,null,"96/100宽"]
[38,"中温环带","15mm"]
[39,"高温直条","10mm"]
[40,"高温开口带","10mm"]
[40,"ATK10 毛毡同步带","100mm"]
[40,"ATK10 毛毡同步带","120mm"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}