{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,3]]}
["激光在线打标机技术参数"]
["序号","名称","要求","备注"]
[1,"输出功率","100W"]
[2,"输出功率稳定性","＜3%"]
[3,"打标范围","100MM-1100MM(伺服电机移动）"]
[4,"打标高度","0-200MM(伺服电机移动）"]
[5,"雕刻深度","≤1mm（视功率和时间而定）"]
[6,"雕刻速度","≤10000mm/s"]
[7,"重复精度","±0.005MM"]
[8,"最小标记线宽","0.1MM"]
[9,"最小字符高度","0.15MM"]
[10,"文件格式","软件支持文本、图案、二维码、条形码、流水号、图形等打标内容（标准USB输入）"]
[11,"外形尺寸","根据现场测量"]
[12,"程序","可保存50个打标程序"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}