{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":73,"n_cols":7,"rows_kept":73,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[24,1,24,6],[39,0,39,6],[60,1,60,6],[69,0,69,6],[71,1,71,3],[72,1,72,3]]}
["工程材料清单"]
["序号","项目名称","单位","数量","综合单价（元）","金额（元）","备注"]
["一楼工程类别"]
[1,"轻质砖砌墙","㎡",{"v":52,"d":"52.00"},null,null,"包工包料"]
[2,"新墙批荡","㎡",{"v":185,"d":"185.00"},null,null,"包工包料"]
[3,"地砖铺贴","㎡",{"v":110,"d":"110.00"},null,null,"包工包料"]
[4,"地脚线安装","米",{"v":72,"d":"72.00"},null,null,"包工包料"]
[5,"开门洞打墙","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[6,"餐厅贴砖墙体刨花","㎡",{"v":23,"d":"23.00"}]
[7,"餐厅贴墙砖","㎡",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"高1.2米"]
[8,"矿棉板吸音天花","㎡",{"v":110,"d":"110.00"},null,null,"包工包料"]
[9,"墙体吸音墙板","㎡",{"v":46,"d":"46.00"},null,null,"包工包料"]
[10,"餐厅边墙双层板封面","㎡",{"v":18,"d":"18.00"},null,null,"包工包料"]
[null,"办公玻璃门","套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"电子门锁","套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[11,"LED平板灯","项",{"v":18,"d":"18.00"}]
[12,"水电工安装","㎡",{"v":110,"d":"110.00"},null,null,"含辅料"]
[13,"大理石洗手台","米",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"包工包料"]
[14,"304不锈钢水槽（配龙头）","套",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"双头1200*700"]
[15,"木工双层板封立柱","条",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"包工包料"]
[16,"室内刮灰涂乳胶漆","项",{"v":200,"d":"200.00"},null,null,"包工包料"]
[17,"梯间油乳胶漆返新","㎡",{"v":100,"d":"100.00"},null,null,"包工包料"]
[18,"地面保护","㎡",{"v":145,"d":"145.00"}]
[19,"合计："]
["二","二楼工程类别"]
[1,"玻璃隔断拆除","㎡",102]
[2,"玻璃隔断（含百叶）","㎡",28.5,null,null,"包工包料"]
[3,"玻璃隔断门","套",2,null,null,"包工包料"]
[4,"电子锁","套",2,null,null,"包工包料"]
[5,"矿棉吸音石膏天花","㎡",259,null,null,"包工包料"]
[6,"墙体吸音墙板","㎡",139.5,null,null,"包工包料"]
[7,"窗边墙双层板封面","㎡",38,null,null,"包工包料"]
[8,"木工双层板封立柱","条",6,null,null,"包工包料"]
[9,"水电工安装","㎡",259,null,null,"包工包料"]
[10,"LED平板灯","个",30,null,null,"包工包料"]
[11,"304不锈钢水槽（配龙头）","套",2,null,null,"120*700"]
[12,"地面保护","㎡",259]
[13,"合计"]
[]
["三、员工餐厅工程类别"]
["序号","项目名称","单位","数量","综合单价","综合金额","备注"]
[1,"地砖铺贴","㎡",265,null,null,"包工包料"]
[2,"梯间一楼地面自流平","㎡",37.5,null,null,"包工包料"]
[3,"踢脚线安装","米",97,null,null,"包工包料"]
[4,"矿棉吸音石膏天花","㎡",253,null,null,"包工包料"]
[5,"楼梯砖铺贴","级",96,null,null,"包工包料"]
[6,"窗顶透风口锌铁皮密封","米",36,null,null,"包工包料"]
[7,"窗边上下双层板封面","㎡",70,null,null,"包工包料"]
[8,"餐厅墙群贴砖","㎡",78,null,null,"包工包料"]
[9,"双层板封立柱600*600*600","条",5,null,null,"包工包料"]
[10,"墙身刮塑油乳胶漆","㎡",100,null,null,"包工包料"]
[11,"梯间油乳胶漆返新","㎡",200,null,null,"包工包料"]
[12,"铝合金玻璃趟门","㎡",6.2,null,null,"包工包料"]
[13,"升降传菜梯洞","项",1,null,null,"包工包料"]
[14,"水电工安装","㎡",268,null,null,"包工包料"]
[15,"LED平板灯安装","项",26,null,null,"包工包料"]
[16,"大理石洗手台","米",3,null,null,"包工包料"]
[17,"304不锈钢水槽（配龙头）","套",2,null,null,"包工包料"]
[18,"地面保护","㎡",268,null,null,"包工包料"]
[19,"合计"]
["四","杂  项"]
[1,"措施费","㎡",750]
[3,"材料搬运费","㎡",750]
[4,"垃圾及余泥外运","㎡",750]
[null,"清洁卫生","㎡",750]
[null,"杂项类小计："]
[5,"综合总计（不含税）"]
[6,"报价不含税，票类税金另议"]
[7,"合计："]
["备注： 施工项目存在增加或更改方案，工程量以施工类别与施工实际数量计算，双方共同协商。"]
[]
[null,"增加5匹单冷格力空调3台，3匹冷暖柜机2台"]
[null,"增加送餐升降梯：升降梯承重要求300KG"]