{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet3","index":0,"n_rows":35,"n_cols":13,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[1,12,2,12],[2,5,2,6],[3,2,7,2],[3,3,7,3],[3,4,7,4],[3,5,7,6],[3,7,7,7],[3,8,7,8],[3,9,7,9],[3,10,7,10],[3,11,7,11],[3,12,7,12],[8,2,12,2],[8,3,12,3],[8,4,12,4],[8,5,12,6],[8,7,12,7],[8,8,12,8],[8,9,12,9],[8,10,12,10],[8,11,12,11],[8,12,12,12],[13,0,13,12],[14,0,14,12],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[15,3,15,7],[15,8,16,8],[15,9,16,9],[15,10,16,10],[15,11,16,11],[15,12,16,12],[17,2,21,2],[17,3,20,3],[17,4,20,4],[17,5,20,5],[17,6,20,6],[17,7,20,7],[17,8,21,8],[17,9,21,9],[17,10,21,10],[17,11,21,11],[17,12,21,12],[22,0,22,12],[23,0,23,12],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,2,25,2],[24,3,24,7],[24,8,25,8],[24,9,25,9],[24,10,25,10],[24,11,25,11],[24,12,25,12],[26,2,28,2],[26,3,28,3],[26,4,28,4],[26,5,28,5],[26,6,28,6],[26,7,28,7],[26,8,28,8],[26,9,28,9],[26,10,28,10],[26,11,28,11],[26,12,28,12],[29,2,31,2],[29,3,31,3],[29,4,31,4],[29,5,31,5],[29,6,31,6],[29,7,31,7],[29,8,31,8],[29,9,31,9],[29,10,31,10],[29,11,31,11],[29,12,31,12],[32,8,34,8],[32,9,34,9],[32,10,34,10],[32,11,34,11],[32,12,34,12]]}
["CNC夹具"]
[1,"产品种类","类别","夹具规格价格定义（元/套）",{"$nulls":4},"备注","厂商结构设计","内部结构评审","厂商结构优化","制作周期"]
[{"$nulls":3},"1300mm","1600mm","1800-2000mm",null,"2500mm"]
[2,"电池托架左右边梁","气动夹具",{"$nulls":5},"含税13%增值税专票","2~5天","1天（24H)","1天（24H)","12天"]
[3,"门槛梁"]
[4,"防撞梁"]
[5,"左右纵梁"]
[6,"其它"]
[7,"电池托架左右边梁","液压夹具",{"$nulls":5},"含税13%增值税专票","2~5天","1天（24H)","1天（24H)","12天"]
[8,"门槛梁"]
[9,"防撞梁"]
[10,"左右纵梁"]
[11,"其它"]
[]
["检具"]
[1,"产品种类","类别","检具规格价格定义（元/套）",{"$nulls":4},"备注","厂商结构设计","内部结构评审","厂商结构优化","制作周期"]
[{"$nulls":3},"300mm~450mm","500mm~700mm","800mm~1000mm","1100mm~1800mm","2000mm~2800mm"]
[2,"电池托架左右边梁","检具",{"$nulls":5},"含税13%增值税专票","2~5天","1天（24H)","1天（24H)","12天"]
[3,"门槛梁"]
[4,"防撞梁"]
[5,"左右纵梁"]
[6,"备注",null,"不带检具车","＞35KG带检具车","带检具车","带检具车","带检具车"]
[]
["冲压模具"]
[1,"产品种类","类别","冲压模具规格价格定义（元/套）",{"$nulls":4},"备注","厂商结构设计","内部结构评审","厂商结构优化","制作周期"]
[{"$nulls":3},"600mm~850mm","900mm~1000mm","1100mm~1700mm","1800mm~2000mm","2100mm*2500mm"]
[2,"吸能盒切筋模","一模两工序",null,"/","/","/","/","含税13%增值税专票","3~7天","1天（24H)","1天（24H)","15天"]
[3,"吸能盒侧冲模"]
[4,"吸能盒冲包模"]
[5,"吸能盒切筋模","一模一工序",null,"/","/","/","/","含税13%增值税专票","3~7天","1天（24H)","1天（24H)","15天"]
[6,"吸能盒侧冲模"]
[7,"吸能盒冲包模"]
[8,"底板连续模","连续模",{"$nulls":5},"含税13%增值税专票","3~7天","1天（24H)","1天（24H)","20天"]
[9,"支撑架续模","连续模",{"$nulls":3},"/","/"]
[10,"防撞梁冲切及压弯模","工程模","/","/",null,null,"/"]